fga11-3n

Farbmanagement nach ISO 9241-306:2018

rgbd=729 Farb- Gerätedaten nach Geräte- Bunttondaten rgb’ddi= visuelle gleich gestufte Geräteausgabe (i=1,2,3)

ISO-CY5: 2,5≤Y≤90

ISO-CYN5: 0,1≤Y≤90

Messung: ISO-CY1: 40≤Y≤90 n1=1,8/2,4 n2=3,0/2,4 n3=1,2/2,4 ISO rgb* PCS PCC AG49