fgs90-1n, Prüfmuster: 3 und 5 Farbstufen

3 Farbstufen: Grau U00n - Grau U16n = N 5 Farbstufen: Grau U00n - Grau U16n = Schwarz N Grau U00n - Grau U04n

U00n U08n U16n U00n U04n U08n U12n U16n U00n U01n U02n U03n U04n

0,00 0,50? 1,00 0,00 0,50? 1 / 0 0,50? 1,00 0,00 0,25? 0,50? 0,75? 1,00

Beurteilungsbeispiel

Beurteilungsbeispiel aneiandergrenzende Muster

separate Muster aneiandergrenzende Muster

separate Muster