fgs90-5n, Prüfmuster: 5 Farbstufen

5 Farbstufen: Grau U04n - Grau U08n Grau U08n - Grau U12n Grau U12n - Grau U16n = Schwarz N

U04n U05n U06n U07n U08n U08n U09n U10n U11n U12n U12n U13n U14n U15n U16n

0,00 0,25? 0,50? 0,75? 1,00 0,00 0,25? 0,50? 0,75? 1,00 0,00 0,25? 0,50? 0,75? 1,00

Beurteilungsbeispiel aneinandergrenzende Muster

separate Muster