fgy20-1n, Prüfmuster: 5 und 9 Farbstufen

5/9 Farbstufen: Grün G00n - Grün G16n = Schwarz N Grün G00n - Grün G16n = Schwarz N

G00n G04n G08n G12n G16n G00n G02n G04n G06n G08n G10n G12n G14n G16n

0,00 0,50? 1 / 0 0,50? 1,00 0,00 0,50? 1 / 0 0,50? 1 / 0 0,50? 1 / 0 0,50% 1,00

Beurteilungsbeispiel aneinandergrenzende Muster

separate Muster