gga00-7n_R, Prüfmuster: 13x3 und 1x5 Farbstufen, exp0=1, expg=1, inw=1, xchart=0

3 Graustufen: 5 Graustufen:

L*TUBLOG L*TUBLOG

L*TUBLOG = t log(L / LU ) oder L*TUBLOG = t log(Y / YN ) = t log(Y / YU ) + 50 = t log(Y / YW ) + 100

t = 50 / log(5) = 71,5338 YN = 4, YU = 20 YW = 100, YP = 500

LrN = L / LN LrU = L / LU LrW = L / LW LrP = L / LP N = Schwarz U = Grau W = Weiß P = Spitzenweiß r = relative