gga40-1n, Prüfmuster: 3x5 Farbstufen, exp0=1, expg=1, inw=1, xchart=0

5/9 Farbstufen:

L*TUBLOG

aneinandergrenzende Muster

separate Muster