gga60-5n, Prüfmuster: 3x5 Farbstufen, exp0=1, expg=1, inw=1, xchart=0

5/9 Farbstufen: N04u - N08u N08u - N12u N12u - N16u = Grau U

L*TUBLOG

aneinandergrenzende Muster

separate Muster