hex60-8a

x_r = log[ L/L_u]

L_u L_u=28cd/m^2

range of office luminance

F_{ab}(x_r)=achromatic receptor responses N, W, N+W

dF_{ab}(x_r )/dx_r =4b/[a{e^{xr /a} +e^{- xr /a} }^2]

a=-0,00; b=56,00 a=0,00; b=0,00 W

N