hgx11-3n EEJ11-3N

Normierte NW-Unbunt-Schwellen ΔY_{ru} = ΔY / ΔY_u als Funktion von Y Experimente und Daten: BAM-Forschungsbericht Nr. 115 (1985), S. 72, siehe log[ΔY_{ru} = ΔY/ΔY_u] https:/nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b43-3350 Hellbezugswert-Schwelle ΔY, siehe LABJND in TR CIE 230:219 Validity of Formulae for predicting Small Colour Differences Die Güte aus 8 Datensätzen http://files.cie.co.at/TC181_Datasets.zip ist am besten für LABJND: 5 Fälle, CIELAB & CMC & CIEDE2000: in je einem Fall, siehe Tabelle 9 und 11 für den Bereich 0<= ΔE*_{ab} <2.

ΔY=Y_2-Y_1 Y_1 Y_2

Y_u=18 Y_w=90

Büro-Anwendungsbereich nach ISO 9241-306

ΔY_{rW}

ΔY_{ru}

ΔY_{rN} ΔY_{rN1}

Y_W=90

Y_u=18

Y_N=3,6

Y_{N1}=0,9

ΔY = s + c Y = 0,017 + 0,0058 Y ΔY / ΔY_u = (1 + 6,14 Y/Y_u) / (1 + 6,14)

-1 0 1 2 3 log Y -1

0

1

2