igd51-3n

9stufige Grauskalierung zwischen L*0aN=-55 & L*0aW=55.6, Y0ref=1, Normierung Weiß W L*0aN=0, L*0aU=0, L*0aW=0, Y0aN=0, Y0aU=0, Y0aW=0, C0aY=Y0aW:Y0aN=0 L*taN=, L*taU=, L*taW=, YtaN=, YtaU=, YtaW=, CtaY=YtaW:YtaN= Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen g* = 100 [ΔL*min] / [ΔL*max], L*TUBLOG,Ua = 50 / log(5) [ log ( Y/Yu) ] mit Yu=20 g*5= 99900, g*9= 99900 g*5= 99900, g*9= 99900 g*5= 99900, g*9= 99900 L*TUBLOG,Ua angestrebte Ausgabe reale Ausgabe linearisierte Ausgabe n0. i L*0a L*0r Y0a Y0r L*ta ΔL*ta L*tr Yta (L*tr)1/0 L*la ΔL*la

ΔL*0a= (i=1,2,...,8) Normierung: YtaiW=Y0aW

Y0ai+Y0ref Y0aW+Y0ref