eea20-4a

logY Y

log (L*/L*_u) CIELAB relative lightness L*/L*_u normalized to the background lightness L*_u

blackwhitelinearized real output:equally spaced 9 steps in CIELABafter contrast transfer C_Y=25:1 to 2:1

Y_N=3,6 Y_W=90

Y_u=18L*_{CIELAB,r}=1, m_u=,L*_{CIELAB,u}=49, Y_u=18 device blackdevice white

L*_{CIELAB}=116 (Y/Y_n)^{1/3}-16 (Y_n=100, 0,89 ≤ Y) [2a] L*_{CIELAB}=65,4 (Y/Y_u)^{1/3}-16 (Y_u=18, 0,89 ≤ Y) [2b] regularity index: g*_5=99900, g*_9=99900, [ISO 15775]