4-003030-L0 MI961-7N, BT9_10

percieved color terms (colorness: cube root coordinates)

color terms standard valori chromatico L* = 116 ( Y / 100 ) ^{1/3} - 16 Approssimazione: L* = 100 ( Y / 100 ) ^{1/3}

a* = 500 [ ( X / X_n)^{1/3} - ( Y / Y_n)^{1/3} ] = 500 ( a’ - a’_n ) Y^{1/3} b* = 200 [ ( Y / Y_n)^{1/3} - ( Z / Z_n)^{1/3} ] = 500 ( b’ - b’_n ) Y^{1/3} C* = [ a*^2 + b*^2 ] ^{1/2}

S*_a = a* / [ 100 ( Y / 100 ) ^{1/3} ] = 21,6 ( a’ - a’_n ) S*_b = b* / [ 100 ( Y / 100 ) ^{1/3} ] = 21,6 ( b’ - b’_n ) S*_c = C* / [ 100 ( Y / 100 ) ^{1/3} ] = 21,6 [ ( a’ - a’_n )^2+( b’ - b’_n )^2 ]^{1/2}

a’ = ( 1 / X_n )^{1/3} ( x / y )^{1/3} = 0,2191 ( x / y )^{1/3} per D65 b’ = - 0,4 ( 1 / Z_n )^{1/3} ( z / y )^{1/3} = - 0,08376 ( z / y )^{1/3} per D65 c’ = [ ( a’ - a’_n )^2 + ( b’ - b’_n )^2 ]^{1/2}