4-003030-L0 MS981-7N

Metrica del colore basata sulla percezione : (relazioni non lineari dai dati CIE 1931) termini di colore "non lineare"

Simbolo e relazione con i valori tristimolo o di cromaticità CIE

Note

CIELAB 1976

CIELAB 1976

CIELAB 1976 n=D65 (sfondo) chiarezza L* = 116 ( Y / 100 )

1/3 - 16 (Y > 0,8)

Approssimazione: L*=100 (Y/100)

1/2,4 (Y >0)

croma trasformazioni non lineari dei valori cromatici A, B rosso-verde

giallo-blu

radiale

a* = 500 [ ( X / X_n)^{1/3} - ( Y / Y_n)^{1/3} ] = 500 ( a’ - a’_n ) Y^{1/3} b* = 200 [ ( Y / Y_n)^{1/3} - ( Z / Z_n)^{1/3} ] = 500 ( b’ - b’_n ) Y^{1/3} C*_{ab} = [ a*^2 + b*^2 ] ^{1/2}

cromaticità trasformazioni non lineari delle cromaticità x/y, z/y confrontabili con le sensibilità dei coni in modo logaritmico = log[L / (L+M)] = log[P / (P+D)] = log[S / (L+M)] = log[T / (P+D)] rosso-verde

giallo-blu

radiale

a’ = ( 1 / X_n )^{1/3} ( x / y )^{1/3} = 0,2191 ( x / y )^{1/3} perD65 b’ = - 0,4 ( 1 / Z_n )^{1/3} ( z / y )^{1/3} = - 0,08376 ( z / y )^{1/3} per D65 c’_{ab} = [ ( a’ - a’_n )^2 + ( b’ - b’_n )^2 ]^{1/2}