KG010-7X: Messung: KG01_ORS20_95_D65_cmyn6*_LUT.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert, Seite 1 /1

KG010-4 X, 1

System: KG01_ORS20_95_D65_cmyn6*

Beziehung CIELAB (L*, a*, b*) und adaptiertes (a) CIELAB (C*_{ab,a}, L*) l*_{lab*}=( L* - L*_N ) / (L*_W - L*_N ) a*_a=a* - a*_N - l*_{lab*} [ a*_W - a*_N ] b*_a=b* - b*_N - l*_{lab*} [ b*_W - b*_N ] C*_{ab,a}=[ a*_a^2 + b*_a^2 ] ^{1/2} c*_{olv*}=max (olv*) - min (olv*) n*=1 - max (olv*)= 1 - i* w*=min (olv*)= 1 - d* t*_{olv*}=w* + 0,5 c*_{olv*}

M=Maximalfarbe

CIELAB-Bunttonwinkel: h_{ab,d}=[] h_{ab,dx}=[]

a*_a=C*_{ab,a} cos h_{ab} b*_a=C*_{ab,a} sin h_{ab}

b*_a

Buntheit a*_a

KG011-8 X, 1

System: KG01_ORS20_95_D65_cmyn6*