egv00-1n

TUB-Farbmetrik mit Normierung auf Y=90, C=Y_W : Y_N = 25 : 1 Gleichungen für Gelb (J), Blau (B), Weiss (W), Grau (U), Schwarz (N): Hellbezugswert Y_J + Y_B = 66 + 24 = 90 [1] Buntwert |C_{AB,2,J}| = |C_{AB,2,B}| = 60 [2] Kontrast C=Y_W : Y_N = 90 : 3,6 = 25 : 1 [3] Farbartdifferenz c_{AB,2,J}=C_{AB,2,J} / Y_J [4] c_{AB,2,B}=C_{AB,2,B} / Y_B [5]

60 -60 50

90

46,8

3,6

J

B

W

N

(C_{AB,2}, Y) =(60, 66)

(C_{AB,2}, Y) =(-60, 24)